[Dz.U. z 1959 nr 52 poz. 315](http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-gospodarki-komunalnej-z-dnia-25-sierpnia-1959-r-w-sprawie-okreslenia-jakie-tereny-pod-wzgledem-sanitarnym-sa-odpowiednie-na-cmentarze/?on=16.09.1959) • Brzmienie od 16 września 1959

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze

Nn podstawie [art. 5 ust. 3](http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-31-stycznia-1959-r-o-cmentarzach-i-chowaniu-zmarlych/?on=16.09.1959&is_current=True&section=art:5_ust:3#art:5_ust:3) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Teren pod cmentarz powinien być lokalizowany w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu cmentarza na otoczenie.

2. W szególnosci na cmentarze należy przeznaczać tereny na krańcach miast, osiedli lub gromad w izolacji od zabudowań, na gruntach przeznaczonych pod zieleń publiczną lub odpowiednich na jej urządzenie, w pobliżu miejscowej sieci komunikacyjnej.

**§ 2.** 1. Przed zatwierdzeniem lokalizacji cmentarza należy zbadać na obszarze projektowanym na jego założerne, opierając się na planie sytuacyjnym w skali 1 :500, następujące zagadnienia charakteryzujące środowisko przyrodnicze:

1)  grunty do głębokości pierwszego poziomu wody gruntowej — lecz nie płyciej niż do 2,5 m od powierzchni terenu, określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości; wyniki badań powinny być omówione w opisie technicznym;

2)  stosunki wodne obejmujące rozeznanie:

a)  kierunków spływu wód powierzchniowych,

b)  głębokości i zmienności poziomu wód gruntowych, oraz kierunku ich spadku;

3)  istniejące zespoły roślinne.

2. Na planie sytuacyjnym powinny być naniesione wszelkie zabudowania i studnie lub inne ujęcia wody, znajdujące się na terenie przewidzianym na cmentarz i w odległości do 150 m od tego terenu.

**§ 3.** 1. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkom, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.

2. Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m.

[Orzeczenia](http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-gospodarki-komunalnej-z-dnia-25-sierpnia-1959-r-w-sprawie-okreslenia-jakie-tereny-pod-wzgledem-sanitarnym-sa-odpowiednie-na-cmentarze/?on=16.09.1959)

**§ 4.** 1. Teren cmentarza powinien znajdować się w miarę możności na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wod deszczowych.

2. Na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych (sieć wodociągowa lub studnie).

**§ 5.** Grunt cmentarza powinien być możliwie przepuszczalny i bez zawartości węglanu wapnia.

**§ 6.** Miejsce na cmentarz powinno być w miarę możności tak wybrane, aby najczęściej spotykane w tym miejscu wiatry wiaty od terenów mieszkaniowych w kierunku cmentarza.

**§ 7.** Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do cmentarzy juz istniejących, jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z cmentarza, a właściwy powiatowy (miejski, dzielnicowy) inspektor sanitarny nie sprzeciwia się dalszemu korzystaniu z tego cmentarza.

**§ 8.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

*Kierownik Ministerstwa Gospodarki Komunalnej: St. Stoka*